Tehniline kirjeldus

Kaarhalli soojustamine ja rekonstrueerimine

Soojustatava kaarhalli mõõtmed on: Laius 15 m, kõrgus 7,5 m, pikkus 35 m. Kaarhall soojustatakse kivivillaga. Täpsemad parameetrid ja tööde kirjeldus on toodud töömahtude tabelis, mis on lisatud hinnapäringule.

Tööde teostamise tähtaeg on kolm kuud alates lepingu allkirjastamisest.

Tööd peavad vastama kõigile kehtivatele nõudmistele. Tööde garantiiaeg on kaks aastat alates üleandmis- vastuvõtmisakti allkirjastamist.

Hankija jätab endale õiguse tellida töid osaliselt.