|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÖÖDE NIMETUS****(NB! Tööde lõplik maht ja teostamise järjekord sõltub Valga valla ja maaomanike vahel sõlmitavatest lepingutest.)** | **ÜHIK** | **HULK** | **KOKKU** |
| Hargla oja sild (vt lisa) | obj | 1 |  |
| Olemasoleva tee hööveldamine 2470 meetril | obj | 1 |  |
| 6700 meetril 2 m laiuses vana raudteetammi puhastamine, osaliselt mullakihi mahakoorimine (ca 2440 meetril) kuni vana raudteetammi pealmise kihini, st kruusani, osaliselt vaid olemasoleva raudteetammi silumine (ca 4260 meetril), kus aja jooksul tekkinud mullakiht on väga õhuke.Teetammi olemasolul paigutada ülejääv pinnas silutult tammi külgedele. Teetammi puudumisel paigutada ülejääv pinnas trassi äärde valli. | obj | 1 |  |
| Purde ehitamine üle maaparanduskraavi: 6 m pikk ja 1,5 m lai | obj | 2 |  |
| Mahasõit (Kalli oja silla tammilt ja Tõhvura oja sillalt) | obj | 2 |  |
| Sillapiirded Kalli oja sillal ja Tõhvura oja sillal. Kokku 44 m | obj | 2 |  |
| Teele kaldu olevate ohtlike puude mahavõtmine ja trassile ulatuvate okste lõikamine kogu trassi ulatuses (v.a. RMK maad, st lõik 16). Materjal ladustada mahavõtmise asukohas. | obj | ? |  |
| Üle heinamaa viiva tee niitmine ja silumine 365 meetril. |  |  |  |
| Võsa lõikamine trassil 500 meetril. |  |  |  |
| Tammil kasvavate puude langetamine 490 meetril. |  |  |  |
| Tammil kasvavate puude kändude juurimine või freesimine 560 meetril. |  |  |  |
| Tormimurru puhastamine 110 meetril. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KOKKU****KÄIBEMAKS 20%** |  |  |  |
| **KOKKU EELARVE** |  |  |  |