Õru kultuurikeskuse ja Tsirguliina rahvamaja ehitustööd

Tehniline kirjeldus

1. Töövõtja kohustuseks on hankida ja paigaldada aknad kultuurikeskuse hoonele ja soojustada teise korruse lagi etteantud mahtudes ja tingimustel.
2. Töömahtu kuulub vanade akende ja ehitusjäätmete utiliseerimine.
3. Akende tüüp ja mõõdud on ära toodud lisades nii joonistel, kui kululoendis. Joonistel on märgitud ka avanevad aknaosad.
4. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja täitma lisana toodud pakkumise kululoendi, kus on sisse arvestatud ka ehitusjäätmete utiliseerimiskulu.
5. Aknaraamid on plastikust ja klaaspakett vähemalt kahekordsest klaasist.
6. Hankija jätab endale õiguse muuta vajadusel hanke mahtu ja vastavalt hinnapäringule tellida töid osaliselt.
7. Töömahtu kuulub aknapalede viimistlemine.
8. Pakkuja peab arvestama kõigi töödega, mis on tarvis teostada lõppeesmärgi saavutamiseks.
9. Pakkumise esitamisega võtab pakkuja üle kõik hanketingimused.
10. Pakkumine peab olema jõus kaks kuud peale pakkumise esitamise tähtpäeva.
11. Täiendav info urmas.moldre@valga.ee , tel 5348 7880.
12. Pakkumus tuleb esitada Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee hiljemalt 22.10.2020 kl 12.00.

**Tsirguliina Rahvamaja**

1. Rahvamaja esise katusealuse sillutise lammutamine ja uue olemasolevast 10 cm kõrgema sillutiskividest platvormi ehitamine. Ehitatava sillutise pind 21,2m2.
2. Sillutis tuleb ehitada sademevee ärajuhtimiseks kaldega 2 cm ühe meetri sillutise kohta.
3. Rahvamaja kolme olemasoleva välisukse asendamine (asendatavad uksed tähistatud plaanil uks A, B ja C) ja ukseavade ümber ehitamine ja viimistlemine.
4. Uus paigaldatav välisuks (joonisel uks A) peab olema kahepoolselt avanev metallist valget värvi uks. Ukse ava laius 1500mm ja kõrgus 2320mm.
5. Uus paigaldatav peauks (joonisel uks B) peab sarnanema olemasolevale uksele- kolmest osast koosnev ja kahepoolselt avanev kolme klaaspaketiga välisuks. Ukse ava laius 2500mm ja kõrgus 2500mm.
6. Uus paigaldatav välisuks (joonisel uks C) peab olema metallist ja valget värvi. Ukse ava laius 950mm ja kõrgus 2140mm.
7. **NB! Sillutise tõstmise tulemusena peab tõstma ja ümber ehitama välisuste avasid. Asendatavate välisuste täpsed mõõdud selguvad peale sillutise ja välisuste avade ümber ehitamist.**
8. Rahvamaja saali siseseinte krohvimine ja värvimine. Saali seinte pind on 164m2.Ehitustöid tuleb teostada ainult saali osas. Lava osas ehitustöid ei teostata (saali ruumis viirutamata osa).
9. Rahvamaja saali põranda rekonstrueerimine. Põrandad tuleb lihvida ja üle värvida. Põranda pind 137 m2. Ehitus tuleb teostada ainult saali osas. Lava osas ja lavatreppidel ehitustöid ei teostata.

Eelmainitud lammutustööde ja ehitustööde käigus tekkinud ehitusjäätmete utiliseerimine.