**Tekstiilijäätmete konteinerite soetamine Valga linna**

**Lähteülesanne:**

Soetada seitse metallist kogumiskonteinerit ning teostada Valga linnas allpool toodud aadressidele kogumiskonteinerite paigaldamine. Kogumiskonteinerite ostmise ja paigaldamise eesmärgiks on suunata korralikke ja terveid riideid, jalatseid ja mänguasju taaskasutusse.

**Kogumismahutite kirjeldus:**

* Kogumismahuti värvus heleroheline (vastavalt <https://liigitikogumine.ee/> välja toodud piktogrammi värvusele, vt. joonis 1) ja ilmastikukindel (pulbervärviga värvitud).

****

Joonis 1. Kogumiskonteineri värvi näidis

* Kogumiskonteineri materjal: metall.
* Kogumiskonteiner peaks toetuma vähemalt nelja reguleeritava jala peale.
* Kogumiskonteineri peale ei tohi koguneda vihmavett ega muid sademeid.
* Kogumiskonteineri mahutavus kogutavate materjalide jaoks peaks olema ligikaudu 2 m3. Kogumismahuti mahutavus võib varieeruda kuni 20% ulatuses.
* Kogumismahuti kogukõrgus maksimaalselt 2,2 m. Kõrgus võib varieeruda kuni 20% ulatuses. Luuk, mille kaudu kogumismahutisse esemeid asetada, peaks paiknema ligikaudu 1,4 m kõrgusel maapinnast, inimestele ~~oleks~~ mugaval kasutuskõrgusel. Pakkumises kirjeldada luugi tehniline lahendus (näiteks: pöördluuk või klappluuk vms)
* Kogumismahuti laius maksimaalselt 1,2 m. Laius võib varieeruda kuni 20% ulatuses.
* Kogumismahuti pikkus maksimaalselt 1,2 m. Pikkus võib varieeruda kuni 20% ulatuses.
* Kogumismahuti peab olema käsitsi tühjendatav s.t. kogumismahuti küljel ~~peal~~, ees või taga on lukustatav uks, mille kaudu saab kogumismahutit tühjendada kiirelt ja efektiivselt.
* Kogumismahuti peab olema ilmastikukindel ja kogumismahutisse paigaldatud esemed sademete ja muude ilmastikunähtuste eest täielikult kaitstud.
* Kogumismahuti juures peab olema võimalus esemeid paigaldada piisavavalt suure luugi abil, mis võimaldab esemeid mugavalt kogumismahutisse paigaldada. Luugi ligikaudsed mõõtmed võiksid olla 1,2 m\*0,3 m. Luugi mõõtmed võivad varieeruda kuni 20% ulatuses.
* Kogumismahutile paigaldada ilmastikukindel kleebis või märgis, mis kirjeldab mahuti otstarvet ja sisaldab kasutusjuhendit. Märgise kujundus kooskõlastada Tellijaga.



Joonis 2. Näide riidekonteinerist

**Asukohad:**

* Piiri tn 14a pakendipunkt (katastritunnus: 85401:001:0194)
* Kungla ja Peetri tn ristmiku pakendipunkti (katastritunnus: 85401:007:0017)
* Raja tn 12 pakendipunkti (katastritunnus: 85401:003:2170)
* Petseri tn 25 pakendipunkti (katastritunnus: 85401:013:0660)
* Valga Jäätmejaam Võru tn 109c (katastritunnus: 85401:016:0002)
* Lille ja Hiie tn ristmiku pakendipunkti (katastritunnus: 85401:001:0178)
* Metsa ja Jõe tn ristmiku pakendipunkti (katastritunnus: 85401:001:0234)

Kogumismahutite täpsed asukohad lepitakse kokku Tellijaga pärast hankelepingu sõlmimist. Kogumismahutite asukohad võivad muutuda Valga linna siseselt.

**Tööde teostamise tähtaeg:** 2 kuud pärast lepingu sõlmimist.

**Hindamiskriteerium:** pakkumuses tuleb eraldi välja tuua ühe kogumismahuti maksumus, paigaldamiskulu ning kogumaksumus kokku.

Pakkumusega koos tuleb esitada ka kogumiskonteineri joonis/pilt, mille juures on kogumiskonteineri mõõdud, luugi ja tühjendusukse paiknemine välja toodud.

**Hanke võitja:** madalaima hinna teinud pakkuja.

Valga Vallavalitsus jätab õiguse endale kogumismahutite arvu muuta sõltuvalt ühe kogumismahuti maksumusest.

**Tööde teostamise tähtaeg:** 2 kuud pärast lepingu sõlmimist.