Tsirguliina Kooli lasteaia mänguväljaku piirdeaed

Aia kogupikkus orienteeruvalt 130 meetrit. Aed peab olema ühest kohast 4 meetri ulatuses avatav (paneelid eemaldatavad), et tagada suure autoga ligipääs mänguväljaku hooldamiseks. Lisaks on üks jalgvärav laiusega 150 cm. Aia kõrgus maapinnast vähemalt 120 cm. Värv: roheline.

Aeda 3D keevispaneelidest ( h 1230\*2506, traat 4 mm, Zn + Ral 8019).

Hinnapakkumine peab sisaldama aiaposte (nelikantpost 40\*60\*1,5\*2000, Zn+Ral 8019), kinnitusvahendeid, aia paigaldust, vana aia lammutust ja utiliseerimist ning mullatöid (aed peab olema pinnasesse kinnitatud, et lapsed aia alla ei pääseks).

Kõik tööde teostamiseks vajalikud materjalid peavad olema uued ja valmis aed peab vastama kehtivatele standarditele.