Lisa 1

Objekt: Pedeli paisjärve ujuvsild Perve tn 30

|  |
| --- |
| Vanade laudade ja talade eemaldus ning |
| utiliseerimine ja asendus uutega  Ujuvsilla pontoonide pesu  Paadisillalaud - 28x120 3 soont, A - klassi immutus roheline |
| Paadisilla talad mõõdud 75x200, A - klassi immutus roheline |
| Redelite puhastamine ja värvimine  Vajadusel sillale lisa kinnituste paigaldamine |
| Käigutee ehitamine ujuvsillale, mõõt 1,2 x 5,4 m, A – klassi immutus roheline |
|  |
|  |