Lisa 2

Hanke „Generaatori ühendamiseks valmiduse loomine“ hankedokumentide juurde

**Peakilpide fotod.**

# Valga vallamaja peakilp 3x160A paikneb keldrikorruse seinal hoones

Valga linn, Puiestee tn 8 (85401:005:0390)

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

# Paju Pansionaatide peamaja peakilp 3x80A paikneb maja ees masti küljes

# Paju küla, Paju mõis (82001:002:1000)

Pilt, millel on kujutatud tekst, rohi, prügi

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Paju Pansionaatide 3x80A majutusmajade peakilp paikneb majade juures masti küljes

Paju küla, Paju mõis (82001:002:1000)

Pilt, millel on kujutatud tekst, seade

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Karula hooldemaja 3x25A peakilp paikneb maja ees maapinnal

Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 6 (28902:002:0011)

Pilt, millel on kujutatud rohi, väljas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt