Tehniline kirjeldus

Karula teeninduskeskuse tuletõkkeuste paigaldus

Tööde eesmärk on moodustada Lüllemäe külas Karula teeninduskeskuses Kirikumõisa tee 1 nõutavad tuletõkkesektsioonid. Selleks on vajalik paigaldada laiendiga tuletõkkeuksed (2 komplekti) ning teostada vajalikud viimistlustööd. Tuletõkkeuste orienteeruvad ava mõõdud on 2020x1300 ja 2050x1250.

Tööde teostamise lõpptähtaeg on 30.12.2022. Pakkumine tuleb esitada selliselt, et arvestatakse kõikide vajalike töödega, mis on vajalikud lõppeesmärgi saavutamiseks. Täiendavalt tööde eest ei tasustata. Enne pakkumise esitamist on kohustuslik tutvuda olukorraga kohapeal. Uste täpne mõõtmine on töövõtja ülesanne.

Garantii töödele on kaks aastat alates üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

Hankija jätab endale õiguse tellida töid osaliselt ja pidada läbirääkimisi tingimuste osas.

Kontaktisik: Janek Rennu, telefon 7669 956, e-post janek.rennu@valga.ee